Neue Energiespeicher der rosseta Technik GmbH auf der Hannovermesse 

Das Technologie-Unternehmen aus Roßlau in Sachsen-Anhalt stellt auf der Hannover-Messe vom 19. bis 24. April zwei neue Energiespeichersysteme vor (Halle 13 Stand A 58). 

Der Schwungrad-Energiespeicher der rosseta Technik GmbH kann bis 350 kW für eine halbe Minute aufnehmen oder abgeben. Das ungewöhnlich hohe Leistungsvermögen wird mit einem Kohlefaser-Schwungrad erreicht, das im Vakuum mit einer Drehzahl von 25.000 Umdrehungen pro Minute rotiert und so die unvorstellbare Geschwindigkeit von 3.300 km/h erreicht.
Seit Anfang des Jahres befindet sich ein erstes Muster in der Dauerlauferprobung, weitere Systeme werden für die Speicherung der Bremsenergie von Straßenbahnen hergestellt und erprobt.

Eine Druckgas-Speicheranlage wird als zweites System vorgestellt. Sie ist besonders gut für die Speicherung von Strom aus Solarzellen in Inselnetzen geeignet. Im Vergleich zu traditionellen Bleibatterien besitzen Druckgasspeicher eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer, sie sind unabhängig von der Temperatur einsetzbar und kennen keine Selbstentladung. Diese neue Technik soll innerhalb des nächsten Jahres für einen Speicher mit 2 kWh Energieinhalt und bis 4 kW Leistung entwickelt werden.

weitere Informationen:

www.rosseta.de

rosseta Technik GmbH, Geschäftsführer Dr. Frank Täubner
Adresse: Karl-Liebknecht-Str. 38, 06862 Roßlau / Elbe
Telefon: (03 49 01) 5 20 40